**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗИМНЯКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИЛЬМЕЗСКИЙ РАЙОН**

**КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

* + 1. **№ 32/1**

**Д.Зимник**

**О схеме теплоснабжения в администрации**

**Зимнякского сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения Зимнякского сельского поселения Кильмезского района до 2028 года.
2. Настоящее постановление опубликовать на сайте муниципального образования Зимнякское сельское поселение .
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации: В.М.Кузнецов

 Утверждено

 Постановлением администрации Зимнякского

 сельского поселения

№ 32/1 от 08.10.2013

Схема теплоснабжения ЗИМНЯКСКОГО сельского посления КИЛЬМЕЗСКОГО муниЦипального района Кировской области

До 2028 года

# **Общая часть**

Зимнякское сельское поселение входит в состав Кильмезского муниципального района Кировской области (приводится карта и местоположение сельского поселения в составе субъекта). В состав сельского поселения входят: деревня Зимник, д. Рудник, д. Валинское-Устье, д. Докучаево, д. Воронье, д. Матвеевка. (приводится карта и территории поселения – из разработанного генерального плана)Генеральный план поселения не разработан. **Численность населения 417 человек**, площади территории в границах сельского поселения составляет 84 км2, общей отапливаемой площади объектов теплопотребления 6024 м2. Жилые задания усадебного типа 3000м2, многоквартирные жилые дома 2000м2 и общественные здания 1024м2 .

# **Существующее состояние Теплоснабжения**

Общая характеристика поселения. На территории Зимнякского сельского поселения жилищный фонд, административные здания, учреждения отапливается дровами. Отопление печное. Водяной котел установлен только в школе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование потребителя тепловой энергии** **(жилой дом, школа, д. сад и т.д.)** | **Почтовый адрес потребителя тепловой энергии** | **Потребляемая мощность тепловой энергии, МВт** | **Источник теплоснабжения** | **Расчетный расход топлива, кг.у.т** |
| д. Зимник жилые дома 120 хозяйств |  |  | индивидуальный | 1800 м3 |
| д.. Рудник жилые дома 4 хозяйства |  |  | индивидуальный | 60 м3 |
| д. Воронье жилые дома 5 хозяйств |  |  | индивидуальный | 75 м3 |
| д. Докучаево жилые дома 3 хозяйства |  |  | индивидуальный | 45 м3 |
| д. В-Устье жилые дома 1 хозяйство |  |  | индивидуальный | 15 м3 |
| Дом культуры | д. Зимник |  | индивидуальный | 90 м3 |
| ФАП | д. Зимник |  | индивидуальный | 30 м3 |
| Школа, д/сад | д. Зимник |  | индивидуальный | 300 м3 |
| Почта | д. Зимник |  | индивидуальный | 15 м3 |
| Администрация поселения | д. Зимник |  | индивидуальный | 21 м3 |
| Магазин райпо | д. Зимник |  | индивидуальный | 30 м3 |
| Магазин ИП | д. Зимник |  | индивидуальный | 15 м3 |
| Адм.здание сельхозпредприятия | д. Зимник |  | индивидуальный | 30 м3 |
|  |  |  | индивидуальный |  |
|  |  |  | индивидуальный |  |
|  |  |  | индивидуальный |  |
| ИТОГО |  |  |  | 2526 м3 |

## Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

Тепловые сети на территории поселения отсутствуют

## Услуги и тарифы

Тарифы на тепловую энергию на территории поселения не установлены.

# Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса не тепловую мощность и тепловую энергию)

# Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса не тепловую мощность и тепловую энергию)

## Генеральный план развития территории поселения

 «Генеральный план поселения будет разработан в 2017 году на проектный срок до 2028 года с выделением первого этапа строительства в 2020 году.На момент разработки генерального плана, жилищный фондом будет занято 82 га, в том числе:

* одноэтажный фонд - 82 га, плотность жилого фонда - 700 м2/га;

Жилищный фонд всего поселения составляет 5000. м2 общ. площади .

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 417 чел., составляла 18,0 м2 общ. пл. на одного человека.

Средняя плотность жилищного фонда в целом по поселению составляла 1600 м2/га, что свидетельствует о малой эффективности застройки территории и необходимости их упорядочения.

Строительство жилищного фонда и общественных зданий не предусматривается.

# предложения для развития систем теплоснабжения поселения

Строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей не предусматривается.